# Hooldus ja puhastus

- Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.

- Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Kui on vaja vahetada ühendusjuhet, laske seda ohutuskaalutlustel teha Bosch-il või Bosch-i elektriliste tööriistade volitatud klienditeenindusel.

## Ühendusvooliku vahetamine (vt joonist I)

Ühendusvooliku (18) eemaldamiseks avage voolikuklambri kruvi (25) kruvikeerajaga ja tõstke voolikuklamber (25) koos ühendusvoolikuga (18) ära. Võtke voolikuklamber (25) ära. Tõmmake voolikuühenduse (18) teisest otsast voolikukinnituse (27) sisekorpus (26) välja. Hoidke sisekorpusest (26) kinni ja keerake ühendusvoolik (18) välja.

Uue ühendusvooliku (18) paigaldamiseks hoidke sisekorpusest (26) kinni ja keerake uus ühendusvoolik (18) kuni tõkiseni sisse. Paigaldage voolikuklamber (25) ühendusvooliku (18) teisele küljele. Seadke kruvipea nii, et saaksite voolikuklambri (25) kruvikeerajaga ilma vaevate lihvpeast (10) pöördemomendiga u 2 Nm kinni keerata.