# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

## เปลี่ยนท่อเชื่อมต่อ (ดูภาพประกอบ I)

ในการถอด ท่อเชื่อมต่อ (18) ให้คลายสกรูที่แคลมป์ยึดท่อ (25) ด้วยไขควง แล้วงัดแคลมป์ยึดท่อ (25) ออกพร้อมท่อเชื่อมต่อ (18) ถอดแคลมป์ยึดท่อ (25) ออก ที่ปลายท่อเชื่อมต่อ (18) ให้ดึงตัวเครื่อง (26) ของแคลมป์ยึดท่อ (27) ออก จับตัวเครื่อง (26) ให้แน่นและหมุนท่อเชื่อมต่อ (18) ออก

ในการใส่ท่อเชื่อมต่อใหม่ (18) ให้จับจับตัวเครื่อง (26) ให้แน่นและหมุนท่อเชื่อมต่อใหม่ (18) เข้าจนสุด ติดตั้งแคลมป์ยึดท่อ (25) ที่อีดด้านหนึ่งของท่อเชื่อมต่อ (18) จัดตำแหน่งหัวสกรู เพื่อให้ใช้ไขควงขันแคลมป์ยึดท่อ (25) ได้อย่างง่ายดายที่หัวขัด (10) ด้วยแรงบิดประมาณ 2 นิวตันเมตร