# Αλλαγή φύλλου λείανσης (βλέπε εικόνα A)

Για την αφαίρεση του φύλλου λείανσης (13) σηκώστε το πλάγια και τραβήξτε το από τον ενδιάμεσο μαλακό δίσκο (14).

Πριν την τοποθέτηση ενός νέου φύλλου λείανσης, αφαιρέστε τη ρύπανση και τη σκόνη από τον ενδιάμεσο μαλακό δίσκο (14), π.χ. με ένα πινέλο.

Η επιφάνεια του ενδιάμεσου μαλακού δίσκου (14) αποτελείται από ένα ύφασμα αυτοπρόσφυσης, για να μπορείτε έτσι να στερεώσετε γρήγορα και απλά φύλλα λείανσης με αυτοπρόσφυση.

Πιέστε το φύλλο λείανσης (13) δυνατά στην κάτω πλευρά του ενδιάμεσου μαλακού δίσκου (14).

Για την εξασφάλιση μιας ιδανικής αναρρόφησης της σκόνης προσέξτε, ώστε οι διατρήσεις στο φύλλο λείανσης (13) να συμπίπτουν με τις διατρήσεις στον ενδιάμεσο μαλακό δίσκο (14) και με τις τρύπες στη βάση του δίσκου λείανσης (16).

Υπόδειξη: Σε περίπτωση χρήση της βάσης δίσκου λείανσης μεσαίας σκληρότητας (εξάρτημα) δεν απαιτείται κανένας ενδιάμεσος μαλακός δίσκος (14), το φύλλο λείανσης (13) στερεώνεται απευθείας πάνω στη βάση του δίσκου λείανσης (16). Εκτός από αυτό, η αλλαγή γίνεται, όπως περιγράφεται εδώ.