# Pölyn-/purunpoisto

Materiaalien hionnassa syntyvä pöly voi olla haitallista terveydelle. Pölyn koskettaminen tai hengittäminen saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville ihmisille allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Joidenkin pölylaatujen katsotaan aiheuttavan syöpää.

- Käytä mahdollisuuksien mukaan materiaalille soveltuvaa pölynpoistoa.
- Huolehdi työpisteen tehokkaasta tuuletuksesta.
- Käytä aina P2-suodatinluokan hengityssuojainta.

## Pölynpoistovarusteen liitäntä (katso kuva E)

Valitse käytettävästä pölynimurista riippuen toinen kahdesta liitäntävaihtoehdosta:

- Työnnä imuletku (21) kahvaosassa (6) olevaan pölynpoistoputkeen (5) niin, että se napsahtaa paikalleen. Liitä imuletku (21) pölynimuriin.
- Työnnä adapteri (22) pölynpoistoputkeen (5) niin, että se napsahtaa paikalleen. Kytke pölynimurin suulake (23) adapteriin (22).

Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.

Käytä erikoisimuria terveydelle erittäin vaarallisten, syöpää aiheuttavien tai kuivien pölylaatujen imurointiin.

Käytä suurten pintojen hionnassa imuria GAS 35 L/M AFC tai GAS 55 M AFC, koska nämä mallit takaavat jatkuvasti riittävän suuren imutehon.

Pidä pystysuoria pintoja työstäessäsi sähkötyökalua niin, että imuletku osoittaa alaspäin.

## Letku-/johtopidikkeen asentaminen/irrottaminen (katso kuva F)

Kiinnitä letku-/johtopidike (24) imuletkuun (21). Asenna verkkovirtajohto letku-/johtopidikkeen johtouraan.

Kun haluat tehdä irrotuksen, vedä letku-/johtopidike (24) irti imuletkusta (21) ja vedä verkkovirtajohto pois letku-/johtopidikkeestä.