# Fouten – oorzaken en verhelpen

Oorzaak | Verhelpen
--- | ---
De wand- en plafondschuurmachine draait niet rond of stuitert op het oppervlak.
De aanzuigwerking is te sterk. | Verlaag het aanzuigvermogen of schakel indien nodig naar externe afzuiging om.
Het plamuurmateriaal of de ondergrond is hard. | Verlaag het aanzuigvermogen of schakel indien nodig naar externe afzuiging om.
Verlaag het toerental.
De afname van het te bewerken materiaal is te groot.
Het toerental van de wand- en plafondschuurmachine is te hoog. | Verlaag het toerental.
De aanzuigwerking bij de wand- en plafondschuurmachine is te sterk. | Verlaag de aanzuigwerking of schakel naar externe afzuiging om.
Het plamuurmateriaal heeft een hoog aandeel vulstoffen of is zeer zacht. | Schakel de externe afzuiging in, zet het instelwiel aanzuigvermogen op stand 6, verlaag in extreme gevallen het toerental.
De korrel van het schuurmiddel is te grof. | Gebruik een schuurblad met een fijnere korrel.
De oppervlaktekwaliteit is niet optimaal.
De korrel van het schuurmiddel is te grof. | Gebruik een schuurblad met een fijnere korrel.
De droogtijden van het plamuurmateriaal werden niet aangehouden. | Neem goed nota van de technische bijlagen en adviezen van de fabrikant.
De aanzuigwerking is te sterk. | Verlaag het aanzuigvermogen.
Het plamuurmateriaal heeft een hoog aandeel vulstoffen of is zeer zacht. | Gebruik een schuurblad met een fijnere korrel.
Het draaiende elektrische gereedschap werd op het oppervlak gezet (groefvorming). | Zet het elektrische gereedschap op de ondergrond en schakel het dan pas in.
Als u op een vlak werkt, werk dan altijd met het afneembare borstelsegment.
Er bevinden zich schuurgroeven op het oppervlak.
Het harde schuurplateau werd schuin op het oppervlak gezet. | Gebruik een zacht schuurplateau met tussenschijf.
Bij zeer zacht plamuurmateriaal is het schuurplateau te hard of de schuurmiddelkorrel te grof. | Gebruik een zacht schuurplateau met tussenschijf.
Kies een fijnere schuurmiddelkorrel.
De afzuigwerking is onvoldoende.
De afzuigcapaciteit bij de zuiger is te laag. | Verhoog de zuigkracht bij de zuiger.
Het toerental van de wand- en plafondschuurmachine is te hoog. | Verlaag het toerental.
De interne afzuiging bij de wand- en plafondschuurmachine is te laag. | Verlaag het aanzuigvermogen of schakel naar externe afzuiging om.
Het plamuurmateriaal heeft een hoog aandeel vulstoffen of is zeer zacht. | Schakel de externe afzuiging in, zet het instelwiel aanzuigvermogen op stand 6, verlaag in extreme gevallen het toerental.
De hoofdfilter van de stofzuiger is geblokkeerd/verstopt. | Reinig regelmatig het filterelement: Mogelijkheid 1: zet de zuigkrachtregeling op maximale zuigcapaciteit. Sluit 10 seconden met de handpalm de mondstuk-, afzuigslang- of aanzuigopening bij de stofzuiger zolang af tot de automatische reiniging begint. Mogelijkheid 2: reinig het filterelement mechanisch (afzuigen). Mogelijkheid 3: controleer het filterelement op beschadiging en verstopping. Breng regelmatig een nieuw filterelement aan.
Er wordt een vlies-stofzak gebruikt. | Gebruik een afvoerstofzak.
De afzuigslang is verstopt of geknikt. | Verwijder de verstopping of verhelp de knik.
Het stofreservoir van de stofzuiger is vol. | Maak het stofreservoir van de stofzuiger leeg.