# 維修和清潔

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

如果必須更換連接線，請務必交由 Bosch 或者經授權的 Bosch 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

## 更換連接軟管（請參考圖 I）

若要拆下連接軟管 (18)，請使用螺絲起子鬆開軟管夾螺栓 (25) 並將軟管夾 (25) 與連接軟管 (18) 抬起。取下軟管夾 (25)。在連接軟管 (18) 的另一端也拉出軟管固定件 (27) 的內殼 (26)。緊緊固定內殼 (26) 並將連結軟管 (18) 旋出。

若想裝入新的連接軟管 (18)，緊緊固定內殼 (26)，並將新的連接軟管 (18) 旋入到底。將軟管夾 (25) 安裝在連接軟管 (18) 的另一端。將螺栓頭定位好，使您不費力即可使用螺絲起子在磨頭 (10) 上以大約 2 Nm 的扭力將軟管夾 (25) 旋緊。