# Memasang/melepaskan tabung ekstensi (lihat gambar C−D)

Gunakan tabung ekstensi (9) hanya jika diperlukan: ​​Saat bekerja tanpa tabung ekstensi, tenaga yang diperlukan untuk pengampelasan berkurang secara signifikan.

Catatan: Jumlah tabung ekstensi yang boleh dipasang maksimal 2 buah.

Melepaskan sambungan antara kepala gerinda/handel/tabung ekstensi (lihat gambar C):

- ➊ Buka tuas penjepit (8).
- ➋ Buka kait pengunci (7).
- ➌ Lepaskan semua bagian yang terhubung sebelumnya.

Menutup sambungan antara kepala gerinda/handel/tabung ekstensi (lihat gambar D):

- ➍ Bergantung pada sambungan yang diinginkan, dorong kepala gerinda (10), handel (6) atau tabung ekstensi (9) satu sama lain.
- ➎ Tutup kait pengunci (7).
- ➏ Tekan tuas penjepit (8) hingga berada pada sudut siku-siku terhadap kepala gerinda (10), handel (6) dan tabung ekstensi (9).
- ➐ Kencangkan sekrup eksentrik (20) dengan kuat.
- ➑ Tutup tuas penjepit (8).

Selalu pastikan komponen penghubung telah dikencangkan dan tersambung erat dengan kait pengunci (7) dan tuas penjepit (8).