# مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

- ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا ایمنی شما در کار تضمین گردد.

در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت Bosch و یا به نمایندگی مجاز Bosch (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی مراجعه کنید تا از بروز خطرات ایمنی جلوگیری بعمل آید.

## نحوه تعویض شیلنگ رابط (رجوع کنید به تصویر I)

جهت جدا کردن شیلنگ رابط (18)، پیچ گیره شیلنگ (25) را با یک پیچ گوشتی باز کنید و گیره شیلنگ (25) را با شیلنگ رابط (18) بردارید. گیره شیلنگ (25) را بردارید. در انتهای دیگر شیلنگ رابط (18)، محفظه داخلی (26) اتصال شیلنگ (27) را بیرون بکشید. محفظه داخلی (26) را محکم نگه دارید و شیلنگ رابط (18) را بچرخانید و بیرون بکشید.

جهت قرار دادن شیلنگ رابط (18) جدید، محفظه داخلی (26) را محکم نگه دارید و شیلنگ رابط جدید (18) را تا انتها به داخل بپیچانید. گیره شیلنگ (25) را روی سمت دیگر شیلنگ رابط (18) نصب کنید. سر پیچ را طوری جاگذاری کنید که بتوانید با یک پیچ گوشتی، گیره شیلنگ (25) را به راحتی در سر سنباده (10) با گشتاوری حدود ‎2 Nm‎ محکم کنید.