# 기계 시동

- 전원의 전압에 유의하십시오! 전원의 전압은 전동공구의 형식라벨에 있는 표시와 일치해야 합니다. 230 로 표시된 전동공구는 220 V에서도 작동이 가능합니다.

##

작동 중에도 속도 조절 다이얼 (2) 을 돌려 요구되는 회전속도/타격률을 사전 조절할 수 있습니다. 숫자가 클수록 회전속도가 높음을 나타내고, 숫자가 작을수록 회전속도가 낮은 것을 의미합니다.

일정 속도 전자 제어 장치는 부하 시나 무부하 시의 회전 속도를 거의 일정하게 유지하며 동일한 작업 성능을 보장합니다.

전자식 소프트 스타트 기능이 있어 스위치를 켤 때 토크를 제한하여 모터의 수명을 연장합니다.

##

- 손잡이에서 손을 떼지 않고 전원 스위치를 작동할 수 있는지 확인하십시오.

전동공구를 켜려면 전원 스위치 (3) 를 앞쪽으로 밀어 "I" 위치에 오게 하십시오.

전동공구를 끄려면 전원 스위치 (3) 를 뒤쪽으로 밀어 "0" 위치에 오게 하십시오.

##

퍼티/ 석고 경도 | 벽면/ 천장 | 내부/외부 공기 흐름 | 흡입 출력 | 회전속도 단계 | 입도 샌딩 페이퍼
--- | --- | --- | --- | --- | ---
가장 부드러움/부드러움 | 벽면/천장 | ➀ | 6 | 2–4 | P180 이상
중간 수준 경도 | 보드 | ➀ | 6 | 4–6 | P120 이상
천장 | ➂ | 1–5 (최적: 3)
가장 딱딱함 | 벽면/천장 | ➀ 표면이 평평하지 않을 경우 | 6 | 4–6 | P100 이상
➂ 표면이 평평할 경우 | 1–3