# Technické údaje

Sadrokartonárska brúska |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Predvoľba otáčok |  | ●
Konštantná elektronika |  | ●
Pozvoľný rozbeh |  | ●
Menovitý príkon | W | 550
Voľnobežné otáčky n₀ | min−1 | 340 − 910
Priemer brúsneho taniera | mm | 215
Priemer brúsneho kotúča | mm | 225
Kompatibilná odsávacia hadica (priemer) | mm | 45
Kompatibilná dýza vysávača (priemer) | mm | 45/35/32
Dĺžka krátkej verzie (bez predlžovacej rúry) | m | 1,1
Dĺžka štandardnej verzie (s 1 predlžovacou rúrou)A) | m | 1,7
Dĺžka dlhej verzie (s 2 predlžovacími rúrami) | m | 2,3
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014
Krátka verzia | kg | 4,1
Štandardná verzia | kg | 4,8
Trieda ochrany |  | /I

A)

  Štandardný rozsah dodávky

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.