# Ingebruikname

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook met 220 V worden gebruikt.

##

Met het instelwiel toerentalinstelling (2) kunt u het noodzakelijke toerental ook tijdens werking instellen. Hogere waarden betekenen een hoog toerental, lage waarden een laag toerental.

De Constant Electronic houdt het toerental bij onbelast en belast lopen vrijwel constant en waarborgt een gelijkmatig arbeidsvermogen.

Het elektronisch zacht aanlopen begrenst het draaimoment bij het inschakelen en verlengt de levensduur van de motor.

##

- Zorg ervoor dat u de aan/uit-schakelaar kunt bedienen zonder de handgreep los te laten.

Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap schuift u de aan/uit-schakelaar (3) naar voren, zodat op de schakelaar „I“ verschijnt.

Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap schuift u de aan/uit-schakelaar (3) naar achter, zodat op de schakelaar „0“ verschijnt.

##

Plamuur/ gipshardheid | Muur/ plafond | Interne/externe luchtstroom | Aanzuigvermogen | Toerentalstand | Korrel schuurblad
--- | --- | --- | --- | --- | ---
zeer zacht/zacht | Muur/plafond | ➀ | 6 | 2–4 | vanaf P180
gemiddelde hardheid | Muur | ➀ | 6 | 4–6 | vanaf P120
Plafond | ➂ | 1–5 (optimaal: 3)
zeer hard | Muur/plafond | ➀ bij ongelijkmatig oppervlak | 6 | 4–6 | vanaf P100
➂ bij gelijkmatig oppervlak | 1–3