# ข้อแนะนำในการทำงาน

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- รอให้เครื่องมือไฟฟ้า‌หยุดนิ่ง‌อยู่‌กับที่ทุกครั้งก่อน‌วาง‌เครื่อง‌ลงบนพื้น

- อย่าวางเครื่องมือไฟฟ้าโดยเอาด้านข้างลง จานรองขัดอาจเสียรูปอย่างถาวร

- เครื่องมือไฟฟ้าไม่เหมาะสำหรับการทำงานแบบอยู่กับที่ ไม่ควรยึดเครื่อง ตัวอย่าง เช่น ไว้ในปากกาจับชิ้นงานหรือยึดไว้บนโต๊ะทำงาน

##

เปิดเครื่องมือไฟฟ้าทำงาน จับเครื่องโดยให้พื้นผิวขัดทั้งหมดวางทาบบนพื้นผิวของชิ้นงาน และเคลื่อนเครื่องด้วยแรงกดพอประมาณไปบนชิ้นงาน

ชนิดของกระดาษทรายที่เลือกใช้ ระดับความเร็วรอบที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และแรงกดการขัด คือปัจจัยหลักที่กำหนดความสามารถในการขัดออกและรูปแบบการขัด

กระดาษ‌ทราย‌สภาพดี‌เท่านั้น‌ที่‌จะ‌ขัด‌ได้ดี‌มี‌ประสิทธิภาพ‌ และ‌ช่วย‌ยืด‌อายุ‌การใช้งาน‌ของ‌เครื่องมือไฟฟ้า

เอาใจใส่‌กด‌เครื่อง‌ลงบน‌ชิ้นงาน‌ด้วย‌แรงกด‌ที่‌ราบเรียบ‌เสมอกัน‌เพื่อ‌ยืด‌อายุ‌การ‌ทำงาน‌ของ‌กระดาษ‌ทราย

การใช้แรงกด‌ลง‌มาก‌เกินไป‌ไม่‌ช่วย‌เพิ่ม‌ประสิทธิภาพ‌การขัด แต่‌จะ‌ทำให้‌เครื่องมือไฟฟ้า‌และ‌กระดาษ‌ทราย‌สึกหรอมากขึ้น

กระดาษ‌ทราย‌ที่‌ขัด‌โลหะ‌ไปแล้ว ไม่‌ควร‌นำมา‌ขัด‌วัสดุ‌ประเภทอื่น

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ขัดของแท้ Bosch เท่านั้น

##

ส่วนแปรงที่ถอดออกได้ช่วยให้คุณลดระยะห่างด้านข้างระหว่างผนัง/เพดานและแผ่นขัด

- กดสลักล็อค (11) ของส่วนแปรง (17) ค้างไว้
- หมุนส่วนแปรงไปทางด้านหน้า (17) และถอดออก
- ในการใส่ ให้เกี่ยวส่วนแปรง (17) ที่ด้านสลักล็อค (11) และหมุนไปทางหัวขัด (10) จนกระทั่งล็อคเข้าที่

##

สามารถลดลงน้ำหนักของเครื่องมือได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความดันลบ

คุณสามารถสลับระหว่างโหมดการไหลเวียนของอากาศต่างๆได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หมุนก้านปรับแรงดูด (12) ไปที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจาก 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งสวิทช์ | ประเภทของการไหลของอากาศ | การใช้งาน
--- | --- | ---
| ① การไหลของอากาศภายใน/ภายนอก | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดผนังด้วยความเร็วในการขัดสูงและไม่มีความดันลบ
| ② การไหลเวียนของอากาศภายนอกและภายในแบบผสมผสาน | ประสิทธิภาพการขัดปานกลางด้วยผลจากสูญญากาศ
| ③ การไหลเวียนของอากาศภายนอกและภายในแบบผสมผสาน | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดฝ้าเพดานด้วยความเร็วในการขัดต่ำ แต่แรงดันลบสูง (แรงดูด) สำหรับน้ำหนักที่สัมผัสได้ต่ำ

##

คุณสามารถปรับแรงดูดเพื่อให้ได้สมดุลที่คุณต้องการระหว่างความเร็วในการขัดและแรงดูด จะมีการปรับควบคุมต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานการไหลของอากาศภายใน (ตำแหน่ง ③ ในตารางด้านบน)

ปรับกำลังดูดด้วยปุ่มปรับ (1):

- 1−5: แรงดูดต่ำไปสูง เหมาะสำหรับการขัดเพดาน
- 6: พลังดูดสูงสุด เหมาะสำหรับการขัดผนัง

เริ่มด้วยแรงดูดต่ำ (ตำแหน่งที่ 1) และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จนคุณสัมผัสได้ถึงแรงกด

แรงดูดสูงช่วยให้ขัดฝ้าเพดานได้ง่ายยิ่งขึ้น หากตั้งค่าแรงดูดสูงเกินไป เครื่องมือไฟฟ้าอาจกระแทกและการจัดการอาจบกพร่องได้