# Fallos – Causas y remedio

Causa | Remedio
--- | ---
La lijadora para construcciones en seco no se desplaza con suavidad o se desplaza con sacudidas sobre la superficie.
El efecto de aspiración es demasiado fuerte. | Reduzca la potencia de aspiración o cambie a aspiración externa si es necesario.
El material de empaste o los sustratos son duros. | Reduzca la potencia de aspiración o cambie a aspiración externa si es necesario.
Reduzca las revoluciones.
La eliminación del material a mecanizar es demasiado grande.
Las revoluciones de la lijadora para construcciones en seco son demasiado altas. | Reduzca las revoluciones.
El efecto de aspiración en la lijadora para construcciones en seco es demasiado fuerte. | Reduzca el efecto de aspiración o cambie a aspiración externa.
El material de empaste tiene un alto contenido de relleno o es muy blando. | Conecte la aspiración externa, coloque la rueda de ajuste de la potencia de aspiración en el nivel 6, reduzca las revoluciones en casos extremos.
La granulación del medio abrasivo es demasiado grueso. | Utilice una hoja lijadora de grano más fino.
La calidad de la superficie no es óptima.
La granulación del medio abrasivo es demasiado grueso. | Utilice una hoja lijadora de grano más fino.
No se observaron los tiempos de secado del material de empaste. | Observe las hojas de instrucciones técnicas y las recomendaciones del fabricante.
El efecto de aspiración es demasiado fuerte. | Reduzca la potencia de aspiración.
El material de empaste tiene un alto contenido de relleno o es muy blando. | Utilice una hoja lijadora de grano más fino.
La herramienta eléctrica en funcionamiento se asentó en la superficie (generación de estrías). | Coloque la herramienta eléctrica y sólo entonces conéctela.
Cuando trabaje en la superficie, hágalo siempre con el segmento de cepillo extraíble.
Existen estrías de lijado en la superficie.
El plato lijador duro se asentó en ángulo sobre la superficie. | Utilizar un plato lijador blando con acolchado intermedio.
En caso de un material de empaste muy blando, el plato lijador es demasiado duro o la granulación del medio abrasivo es demasiado gruesa. | Utilizar un plato lijador blando con acolchado intermedio.
Seleccione una granulación del medio abrasivo más fina.
El efecto de aspiración es insuficiente.
La potencia de aspiración de la aspiradora es demasiado baja. | Aumente la fuerza de aspiración de la aspiradora.
Las revoluciones de la lijadora para construcciones en seco son demasiado altas. | Reduzca las revoluciones.
La aspiración interna de la lijadora para construcciones en seco es demasiado baja. | Reduzca la potencia de aspiración o cambie a aspiración externa.
El material de empaste tiene un alto contenido de relleno o es muy blando. | Conecte la aspiración externa, coloque la rueda de ajuste de la potencia de aspiración en el nivel 6, reduzca las revoluciones en casos extremos.
El filtro principal de la aspiradora está bloqueado/obstruido. | Limpie el elemento filtrante con regularidad: Posibilidad 1: Ajuste la regulación de la fuerza de aspiración a la máxima potencia de aspiración. Cierre la boquilla, la manguera de aspiración o la abertura de aspiración de la aspiradora con la palma de la mano durante 10 segundos hasta que se inicie la limpieza automática. Posibilidad 2: Limpie el elemento filtrante mecánicamente (mediante aspiración). Posibilidad 3: Verifique que el elemento filtrante no esté dañado ni obstruido. Coloque con regularidad un nuevo elemento filtrante.
Se está utilizando una bolsa de polvo de vellón. | Utilice una bolsa de polvo desechable.
La manguera de aspiración está obstruida o doblada. | Elimine la obstrucción o el doblez.
El contenedor de polvo de la aspiradora está lleno. | Vacíe el contenedor de polvo de la aspiradora.