# Thông số kỹ thuật

Máy mài vách khô |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Chọn trước tốc độ |  | ●
Bộ phận điều áp điện tử |  | ●
Khởi động Êm |  | ●
Công suất vào danh định | W | 550
Tốc độ không tải số n₀ | /phút | 340−910
Đường kính dĩa chà | mm | 215
Đường kính giấy nhám | mm | 225
Ống hút tương thích (Đường kính) | mm | 45
Vòi máy hút bụi tương thích (Đường kính) | mm | 45/35/32
Chiều dài phiên bản ngắn (không kèm ống nối dài) | m | 1,1
Chiều dài phiên bản tiêu chuẩn (với 1 ống nối dài)A) | m | 1,7
Chiều dài phiên bản dài (với 2 ống nối dài) | m | 2,3
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014
Phiên bản ngắn | kg | 4,1
Phiên bản tiêu chuẩn | kg | 4,8
Cấp độ bảo vệ |  | /I

A)

  Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.