# Технические данные

Шлифовальная машина по гипсокартону |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Выбор числа оборотов |  | ●
Константная электроника |  | ●
Плавный пуск |  | ●
Ном. потребляемая мощность | Вт | 550
Число оборотов холостого хода n₀ | об/мин | 340–910
Диаметр опорной шлифовальной тарелки | мм | 215
Диаметр шлифовального листа | мм | 225
Совместимый шланг для пылесоса (диаметр) | мм | 45
Совместимая насадка для пылесоса (диаметр) | мм | 45/35/32
Укороченная версия (без удлинительной трубки) | м | 1,1
Стандартная версия (с 1 удлинительной трубкой)A) | м | 1,7
Удлиненная версия (с 2 удлинительными трубками) | м | 2,3
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014
Укороченная версия | кг | 4,1
Стандартная версия | кг | 4,8
Класс защиты |  | /I

A)

  Стандартный комплект поставки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.