# Заміна шліфувальної шкурки (див. мал. A)

Щоб зняти шліфувальну шкурку (13), підніміть її збоку і зніміть з амортизуючої прокладки (14).

Перед закріпленням нової шліфувальної шкурки прочистіть амортизуючу прокладку (14) від забруднень і пилу, напр., за допомогою пензлика.

Поверхня амортизуючої прокладки (14) вкрита липучкою, що дозволяє швидко та без ускладнень закріплювати шліфувальну шкурку з відповідною основою.

Притисніть шліфувальну шкурку (13) міцно до нижнього боку амортизуючої прокладки (14).

Щоб забезпечити оптимальне видалення пилу, переконайтеся, що пробиті отвори в шліфувальній шкурці (13) збігаються з пробитими отворами на амортизуючій прокладці (14) та отворами на шліфувальній тарілці (16).

Вказівка: при використанні опорної шліфувальної тарілки середньої твердості (приладдя) амортизуюча прокладка (14) не потрібна, шліфувальна шкурка (13) кріпиться безпосередньо до опорної шліфувальної тарілки (16). Крім того, зміна відбувається, як описано тут.