# Выбор опорной шлифовальной тарелки

Набор мягких опорных тарелокA) (2 608 000 766) | Для универсального использования на плоских и выпуклых поверхностях В набор входит опорная тарелка и амортизирующая прокладка (2 608 000 765). Опорную тарелку можно использовать только с амортизирующей прокладкой.
Опорная тарелка средней твердости (2 608 000 764) | высокая производительность выемки, идеально подходит для штукатурки из жесткого раствора и удаления старой водоэмульсионной краски для использования на плоских поверхностях Оптимальная поддержка всасывания облегчает работу при использовании пылесоса.

A)

  Стандартный комплект поставки