# Teknik veriler

Alçıpan zımparası |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Hız ön seçimi |  | ●
Sabit elektronik sistemi |  | ●
Düşük devirli başlangıç |  | ●
Giriş gücü | W | 550
Boştaki devir sayısı n₀ | dev/dak | 340−910
Zımpara tablası çapı | mm | 215
Zımpara kağıdı çapı | mm | 225
Uyumlu emme hortumu (çap) | mm | 45
Uyumlu toz emme makinesi nozülü (çap) | mm | 45/35/32
Kısa versiyon uzunluğu (uzatma borusu olmadan) | m | 1,1
Standart versiyon uzunluğu (1 uzatma borulu)A) | m | 1,7
Uzun versiyon uzunluğu (2 uzatma borulu) | m | 2,3
Ağırlığı EPTA‑Procedure 01:2014 uyarınca
Kısa versiyon | kg | 4,1
Standart versiyon | kg | 4,8
Koruma sınıfı |  | /I

A)

  Standart teslimat kapsamı

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.