# 연장관 끼우기/분리하기(그림 C−D 참조)

연장관 (9) 은 필요한 경우에만 설치하십시오: 연장관 없이 작업할 때 샌딩 작업에 요구되는 힘이 확연히 줄어듭니다.

지침: 연장관은 최대 2 개까지 끼울 수 있습니다.

연삭 헤드/손잡이/연장관 풀기(그림 C 참조):

- ➊ 클램핑 레버 (8) 를 푸십시오.
- ➋ 고정 후크 (7) 를 푸십시오.
- ➌ 기존에 연결되어 있던 부품을 당겨 분리하십시오.

연삭 헤드/손잡이/연장관 연결부 잠금(그림 D 참조):

- ➍ 원하는 연삭 헤드 (10), 손잡이 (6) 또는 연장관 (9) 연결부가 맞물리도록 미십시오.
- ➎ 고정 후크 (7) 를 잠그십시오.
- ➏ 클램핑 레버 (8) 가 연삭 헤드 (10), 손잡이 (6) 또는 연장관 (9) 에 직각 위치에 오도록 누르십시오.
- ➐ 편심 볼트 (20) 를 단단히 조이십시오.
- ➑ 클램핑 레버 (8) 를 잠그십시오.

항상 모든 연결 부품이 고정 후크 (7) 및 클램핑 레버 (8) 를 통해 고정되고 단단히 연결되었는지 확인하십시오.