# Perawatan dan pembersihan

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan deng‌an baik dan aman.

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

## Mengganti slang penghubung (lihat gambar I)

Untuk melepaskan slang penghubung (18), kendurkan sekrup pada klem slang (25) menggunakan obeng lalu angkat klem slang (25) dengan slang penghubung (18). Lepaskan klem slang (25). Tarik dan lepaskan housing dalam (26) penjepit slang (18) pada ujung lain slang penghubung (27). Tahan housing dalam (26) lalu lepaskan slang penghubung (18).

Untuk memasang slang penghubung yang baru (18), tahan housing dalam (26) lalu pasang slang penghubung (18) yang baru hingga maksimal. Pasang klem slang (25) pada sisi lain slang penghubung (18). Atur posisi kepala sekrup sedemikian rupa agar klem slang (25) dapat dikencangkan dengan mudah pada kepala gerinda (10) menggunakan obeng dengan torsi sekitar 2 Nm.