# Instrucţiuni de lucru

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- Înainte de a pune jos scula electrică, aşteptaţi ca aceasta să se oprească complet.

- Nu aşezaţi scula electrică în poziţie laterală. În caz contrar, discul de şlefuire ar putea suferi deformări.

- Scula electrică nu este adecvată pentru utilizare în regim staţionar. Nu trebuie, de exemplu, să fie prinsă în menghine sau să fie fixată pe un banc de lucru.

##

Porniţi scula electrică, aşezaţi-o cu toată suprafaţa de şlefuire pe materialul de prelucrat şi deplasaţi-o apăsând-o moderat deasupra piesei de lucru.

Randamentul de îndepărtare a materialului şi aspectul şlefuirii sunt determinate în principal de alegerea foii abrazive, treapta de turaţie preselectată şi forţa de apăsare.

Numai foile abrazive impecabile au un randament optim la şlefuire şi menajează scula electrică.

Aveţi grijă să menţineţi o presiune de apăsare constantă, pentru a prelungi durabilitatea foilor abrazive.

Mărirea exagerată a presiunii de apăsare nu duce la creşterea randamentului la şlefuire ci la uzura mai mare a sculei electrice şi de foii abrazive.

Nu mai folosiţi pentru alte materiale o foaie abrazivă care a fost deja utilizată la prelucrarea metalului.

Utilizaţi numai accesorii de şlefuire Bosch originale.

##

Cu ajutorul segmentului de perie detaşabil poţi reduce distanţa laterală dintre perete/plafon şi discul de şlefuire.

- Menţine apăsat dispozitivul de blocare (11) al segmentului de perie (17).
- Rabatează spre înainte segmentul de perie (17) şi scoate‑l.
- Pentru montare, agaţă segmentul de perie (17) pe partea opusă a dispozitivului de blocare (11) şi roteşte‑l spre capul de şlefuire (10) până când se fixează.

##

În funcţie de nivelul subpresiunii, greutatea percepută a sculei poate fi redusă.

În funcţie de scopul utilizării, poţi comuta între diferite moduri de funcţionare a curentului de aer. Roteşte maneta de reglare a puterii de aspirare (12) într-un dintre cele 3 poziţii.

Poziţie comutator | Tipul curentului de aer | Utilizare
--- | --- | ---
| ① Curent de aer extern | Ideal pentru şlefuirea pereţilor cu viteză mare de şlefuire şi fără subpresiune
| ② curent de aer mixt, extern şi intern | Randament mediu de şlefuire sub acţiunea subpresiunii
| ③ curent de aer mixt, extern şi intern | Ideal pentru şlefuirea plafoanelor cu viteză redusă de şlefuire, dar cu subpresiune ridicată (putere de aspirare) pentru o greutate percepută ca fiind redusă

##

Poţi regla puterea de aspirare astfel încât să obţii echilibrul optim între viteza de şlefuire şi puterea de aspirare. Reglarea poate fi efectuată numai atunci când curentul intern de aer este activat (poziţia ③ în tabelul de sus).

Reglează puterea de aspirare cu ajutorul rozetei de reglare (1):

- 1−5: putere de aspirare redusă până la înaltă, adecvată pentru şlefuirea plafoanelor
- 6: putere maximă de aspirare, adecvată pentru şlefuirea pereţilor

Începe cu o putere de aspirare redusă (poziţia 1) şi măreşte-o treptat, până când apare o forţă de apăsare perceptibilă.

O putere ridicată de aspirare permite şlefuirea fără efort fizic pe plafoane şi pereţi. O putere de aspirare reglată pe o poziţie prea înaltă poate provoca vibrarea sculei electrice şi înrăutăţirea comportamentului de ghidare.