# Sette inn / ta ut forlengerrør (se bilde C−D)

Bruk forlengerrørene (9) bare ved behov: Under arbeid uten forlengerrør reduseres kraften som kreves for slipingen betydelig.

Merknad: Maksimalt 2 forlengerrør kan settes inn.

Løsne forbindelsen mellom slipehode/håndtaksdel/forlengerrør (se bilde C):

- ➊ Åpne spennspaken (8).
- ➋ Åpne sikringskroken (7).
- ➌ Trekk delene som er satt sammen, fra hverandre.

Sette sammen slipehode/håndtaksdel/forlengerrør (se bilde D):

- ➍ Skyv slipehodet (10), håndtaksdelen (6) eller forlengerrørene (9) inn i hverandre.
- ➎ Lukk sikringskroken (7).
- ➏ Trykk på spennspaken (8) til den står i rett vinkel i forhold til slipehodet (10), håndtaksdelen (6) eller forlengerrøret (9).
- ➐ Stram eksenterskruen (20) godt.
- ➑ Lukk spennspaken (8).

Kontroller alltid om forbindelsesdelene er sikret med sikringskrokene (7) og spennspakene (8) og er satt ordentlig sammen.