# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektro‌narzę‌dziu należy wyjąć wtyczkę z gnia‌zda.

- Utrzymywanie urządzenia i szczelin wenty‌la‌cyj‌nych w czystości gwarantuje prawidłową i bez‌pieczną pracę.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub autoryzowanemu serwisowi elektronarzędzi Bosch, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

## Wymiana węża łączącego (zob. rys. I)

Aby wyjąć wąż łączący (18), należy odkręcić śrubę zacisku węża (25) za pomocą wkrętaka i odłączyć zacisk węża (25) wraz z wężem łączącym (18). Zdjąć zacisk węża (25). Na drugim końcu węża łączącego (18) pociągnąć za obudowę wewnętrzną (26) mocowania węża (27). Przytrzymać mocno obudowę wewnętrzną (26) i ruchem obrotowym wyjąć wąż łączący (18).

Aby założyć nowy wąż łączący (18), należy mocno przytrzymać obudowę wewnętrzną (26) i ruchem obrotowym wkręcić nowy wąż łączący (18) aż do oporu. Zamocować zacisk węża (25) po drugiej stronie węża łączącego (18). Łeb śruby ustawić w takiej pozycji, aby za pomocą wkrętaka można było bez wysiłku przykręcić zacisk węża (25) do głowicy szlifierskiej (10), stosując moment obrotowy ok. 2 Nm.