# Techniniai duomenys

Sienų ir lubų šlifuoklis |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | ●
Elektroninis sūkių stabilizatorius |  | ●
Švelnus paleidimas |  | ●
Nominali naudojamoji galia | W | 550
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n₀ | min–1 | 340−910
Šlifavimo disko skersmuo | mm | 215
Šlifavimo popieriaus lapelio skersmuo | mm | 225
Tinkama nusiurbimo žarna (skersmuo) | mm | 45
Tinkamas dulkių siurblio antgalis (skersmuo) | mm | 45/35/32
Trumposios versijos ilgis (be ilginamojo vamzdžio) | m | 1,1
Standartinės versijos ilgis (su 1 ilginamuoju vamzdžiu)A) | m | 1,7
Ilgosios versijos ilgis (su 2 ilginamaisiais vamzdžiais) | m | 2,3
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“
Trumpoji versija | kg | 4,1
Standartinė versija | kg | 4,8
Apsaugos klasė |  | /I

A)

  Standartinis tiekiamas komplektas

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.