# Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli

Le polveri dei materiali possono essere dannose per la salute. Il contatto oppure l’inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell’utilizzatore, oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.
Determinate polveri sono considerate cancerogene.

- Laddove possibile, utilizzare un’aspirazione polvere adatta per il materiale.
- Provvedere ad una buona aerazione della postazione di lavoro.
- Indossare sempre un respiratore o una mascherina con classe di filtraggio P2.

## Collegamento del sistema di aspirazione polvere (vedere fig. E)

A seconda dell’aspiratore utilizzato, scegliere una delle due possibilità di collegamento:

- Innestare il tubo flessibile di aspirazione (21) nella bocchetta di scarico (5) sul manico (6) e farlo scattare in posizione. Collegare il tubo flessibile di aspirazione (21) ad un aspiratore.
- Innestare l’adattatore (22) nella bocchetta di scarico (5) e farlo scattare in posizione. Innestare la bocchetta (23) dell’aspiratore nell’adattatore (22).

L’aspiratore dovrà essere adatto al materiale da lavorare.

Utilizzare un aspiratore speciale per l’aspirazione di polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure polveri asciutte.

Per le grandi superfici utilizzare l’aspiratore GAS 35 L/M AFC oppure l’aspiratore GAS 55 M AFC, poiché garantiscono la necessaria portata di aspirazione continua.

Durante i lavori su superfici verticali tenere l’elettroutensile in modo che il tubo di aspirazione sia rivolto verso il basso.

## Montaggio/smontaggio della clip per tubo flessibile/cavo (vedere fig. F)

Agganciare la clip per tubo flessibile/cavo (24) sul tubo flessibile di aspirazione (21). Inserire il cavo elettrico nella scanalatura della clip per tubo flessibile/cavo.

Per lo smontaggio, staccare la clip per tubo flessibile/cavo (24) dal tubo flessibile di aspirazione (21) ed estrarre il cavo di alimentazione dalla clip per tubo flessibile/cavo.