# خطا – دلایل و راه حل

علت | راه حل
--- | ---
سنباده زن خشک به درستی کار نمی کند یا روی سطح ضربه می زند.
اثر مکش بسیار شدید است. | توان مکش را کاهش دهید یا در صورت لزوم به حالت مکش بیرونی تغییر وضعیت دهید.
بتونه یا سطح زیرین سخت است. | توان مکش را کاهش دهید یا در صورت لزوم به حالت مکش بیرونی تغییر وضعیت دهید.
سرعت را کاهش دهید.
لایه برداری مواد مورد پردازش بسیار زیاد است.
سرعت سنباده زن خشک بسیار بالا است. | سرعت را کاهش دهید.
اثر مکش در سنباده زن خشک بسیار شدید است. | اثر مکش را کاهش دهید یا به حالت مکش بیرونی تغییر وضعیت دهید.
بتونه میزان زیادی مواد پرکننده دارد یا بسیار نرم است. | مکش بیرونی را روشن کنید، چرخک تنظیم توان مکش را روی درجه 6 قرار داده، در موارد شدید سرعت را کاهش دهید.
گریت ماده ساینده، بسیار زبر است. | از یک کاغذ سنباده با گریت نرم تر استفاده کنید.
کیفیت سطح مطلوب نیست.
گریت ماده ساینده، بسیار زبر است. | از یک کاغذ سنباده با گریت نرم تر استفاده کنید.
زمان خشک شدن بتونه رعایت نشده است. | به جزوه های فنی و توصیه های سازنده توجه کنید.
اثر مکش بسیار شدید است. | توان مکش را کاهش دهید.
بتونه میزان زیادی مواد پرکننده دارد یا بسیار نرم است. | از یک کاغذ سنباده با گریت نرم تر استفاده کنید.
ابزار برقی در حال کار روی سطح قرار گرفته است (نمره گذاری). | ابزار برقی را جاگذاری کرده و سپس آن را روشن کنید.
چنانچه روی سطح کار می کنید، همواره با بخش برس دار قابل جدا شدن کار کنید.
علایم سنباده زنی در سطح وجود دارد.
کفی سنباده زبر با زاویه روی سطح قرار گرفته است. | کفی سنباده نرم را با صفحه میانی به کار ببرید.
در بتونه بسیار نرم، کفی سنباده بسیار زبر یا گریت ماده ساینده بسیار درشت است. | کفی سنباده نرم را با صفحه میانی به کار ببرید.
یک ماده ساینده با گریت نرم تر انتخاب کنید.
اثر مکش کافی نیست.
توان مکش در مکنده بسیار کم است. | توان مکش را در مکنده افزایش دهید.
سرعت سنباده زن خشک بسیار بالا است. | سرعت را کاهش دهید.
مکش داخلی در سنباده زن خشک بسیار کم است. | توان مکش را کاهش دهید یا به حالت مکش بیرونی تغییروضعیت دهید.
بتونه میزان زیادی مواد پرکننده دارد یا بسیار نرم است. | مکش بیرونی را روشن کنید، چرخک تنظیم توان مکش را روی درجه 6 قرار داده، در موارد شدید سرعت را کاهش دهید.
فیلتر اصلی دستگاه مکنده گرد و غبار مسدود شده/گرفته است. | اجزای فیلتر را به طور منظم تمیز کنید: امکان 1: تنظیم نیروی مکش را روی حداکثر توان مکش قرار دهید. ورودی نازل، شیلنگ مکش یا مکنده را برای 10 ثانیه با کف دست ببندید تا تمیزکاری خودکار شروع شود. امکان 2: اجزای فیلتر را به طور مکانیکی تمیز کنید (مکش). امکان 3: اجزای فیلتر را از نظر آسیب دیدگی و گرفتگی کنترل کنید. اجزای فیلتر را به طور منظم با قطعات جدید تعویض کنید.
از کیسه گرد و غبار پارچه ای استفاده می شود. | از کیسه گرد و غبار قابل دور انداختن استفاده کنید.
شیلنگ مکش گرفته یا خم شده است. | گرفتگی را باز کنید یا خم شدگی را برطرف نمایید.
محفظه گرد و غبار مکنده پر است. | محفظه گرد و غبار مکنده را خالی کنید.