# Thay đệm giữa (xem hình A)

Khi sử dụng dĩa chà mềm (Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn) phải luôn sử dụng đệm giữa (14).

Để loại bỏ đệm giữa (14) hãy nâng nó ở bên hông và kéo ra khỏi dĩa chà (16).

Hãy loại bỏ bụi bẩn khỏi dĩa chà (16) bằng chổi trước khi lắp đệm giữa mới.

Bề mặt của dĩa chà (16) gồm sợi băng dán xe, để bạn có thể gắn đệm giữa một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hãy ấn đệm giữa (14) thật chặt lên mặt dưới của dĩa chà (16).

Để đảm bảo hút bụi tối ưu, hãy lưu ý rằng lỗ đột trên đệm giữa (14) phải khớp với các lỗ khoan trong dĩa chà (16).