# Défauts – Causes et remèdes

Cause | Remède
--- | ---
La ponceuse plaquiste ne fonctionne pas de manière fluide ou tressaute sur la surface.
L’effet ventouse est trop important. | Réduisez la puissance d’aspiration ou commutez sur aspiration extérieure.
L’enduit ou le support est dur. | Réduisez la puissance d’aspiration ou commutez sur aspiration extérieure.
Réduisez la vitesse.
L’enlèvement de matière sur la surface est trop important.
La vitesse de rotation de la ponceuse plaquiste est trop élevée. | Réduisez la vitesse.
L’effet ventouse de la ponceuse plaquiste est trop important. | Réduisez la puissance d’aspiration ou commutez sur aspiration extérieure.
L’enduit contient une grande quantité de matières de charge ou est très mou. | Commutez sur débit d’aspiration extérieure, réglez la molette de puissance d’aspiration sur 6, réduisez la vitesse dans les cas extrêmes.
Le grain de l’abrasif est trop grossier. | Utilisez un disque abrasif avec un grain plus fin.
La qualité de surface n’est pas optimale.
Le grain de l’abrasif est trop grossier. | Utilisez un disque abrasif avec un grain plus fin.
Le temps de séchage de l’enduit n’a pas été respecté. | Observez les fiches techniques et les préconisations du fabricant.
L’effet ventouse est trop important. | Réduisez la puissance d’aspiration.
L’enduit contient une grande quantité de matières de charge ou est très mou. | Utilisez un disque abrasif avec un grain plus fin.
L’outil électroportatif a été appliqué contre la surface alors qu’il était en marche (formation de rayures). | Ne mettez en marche l’outil électroportatif qu’après l’avoir appliqué contre la surface.
Pour poncer une surface, travaillez toujours avec le segment de brosse amovible.
Il y a des rayures de ponçage sur la surface.
Le plateau de ponçage dur a été appliqué en biais contre la surface. | Utilisez un plateau de ponçage tendre avec un plateau interface.
Pour les enduits très mous : le plateau de ponçage est trop dur ou le grain de l’abrasif est trop grossier. | Utilisez un plateau de ponçage tendre avec un plateau interface.
Sélectionnez un grain plus fin.
L’effet ventouse est insuffisant.
La puissance d’aspiration réglée sur l’aspirateur est trop faible. | Augmentez la puissance d’aspiration sur l’aspirateur.
La vitesse de rotation de la ponceuse plaquiste est trop élevée. | Réduisez la vitesse.
Le débit d’aspiration intérieur de la ponceuse plaquiste est trop faible. | Réduisez la puissance d’aspiration ou commutez sur aspiration extérieure.
L’enduit contient une grande quantité de matières de charge ou est très mou. | Commutez sur débit d’aspiration extérieure, réglez la molette de puissance d’aspiration sur 6, réduisez la vitesse dans les cas extrêmes.
Le filtre principal de l’aspirateur est colmaté/bouché. | Nettoyez à intervalles réguliers l’élément filtrant : Possibilité 1 : Réglez la puissance d’aspiration maximale. Obturez avec la paume de la main pendant 10 s l’ouverture de la buse ou du flexible d’aspiration sur l’aspirateur jusqu’à ce que le nettoyage automatique soit activé. Possibilité 2 : Nettoyez l’élément filtrant mécaniquement (en l’aspirant). Possibilité 3 : Contrôlez si l’élément filtrant n’est pas endommagé ou bouché. Remplacez régulièrement l’élément filtrant.
Un sac poussière en non-tissé est utilisé. | Utilisez un sac à poussière jetable.
Le flexible d’aspiration est bouché ou fait un coude. | Débouchez-le ou supprimez le coude.
Le bac à poussière de l’aspirateur est plein. | Videz le bac à poussière de l’aspirateur.