# Замена шлифовального листа (см. рис. A)

Для снятия шлифовального листа (13) приподнимите его сбоку и снимите с амортизирующей прокладки (14).

Перед установкой нового шлифовального листа удалите грязь и пыль с амортизирующей прокладки (14), напр., щеткой.

Поверхность амортизирующей прокладки (14) состоит из застежки-липучки, при помощи которой можно быстро и легко крепить шлифовальные листы с соответствующей основой.

Плотно прижмите шлифовальный лист (13) к нижней части амортизирующей прокладки (14).

Для обеспечения оптимального пылеудаления следите за тем, чтобы вырезы в шлифовальном листе (13) совпадали с вырезами в амортизирующей прокладке (14) и отверстиями в опорной тарелке (16).

Примечание: при использовании опорной тарелки средней твердости (принадлежности) амортизирующая прокладка (14) не требуется, шлифовальный лист (13) крепится непосредственно к опорной тарелке (16). Помимо этого смена происходит так, как описано здесь.