# Снятие/установка удлинительной трубки (см. рис. C−D)

Используйте удлинительные трубки (9) только при необходимости: при работе без удлинительной трубки значительно снижается усилие, необходимое для шлифования.

Указание: можно устанавливать не больше 2 удлинительных трубок.

Ослабить соединение шлифовальной головки/ручки/удлинительной трубки (см. рис. C):

- ➊ Отпустите зажимной рычаг (8).
- ➋ Отпустите предохранительный крюк (7).
- ➌ Разъедините ранее соединенные детали.

Соединить шлифовальную головку/ручку/удлинительную трубку (см. рис. D):

- ➍ Соедините шлифовальную головку (10), ручку (6) или удлинительные трубки (9) в зависимости от желаемого соединения.
- ➎ Закрепите предохранительный крюк (7).
- ➏ Поверните зажимной рычаг (8) так, чтобы он находился под прямым углом к шлифовальной головке (10), ручке (6) или удлинительной трубке (9).
- ➐ Туго затяните эксцентриковый винт (20).
- ➑ Закройте зажимной рычаг (8).

Всегда проверяйте, что все соединительные детали и предохранительные крюки (7) с зажимными рычагами (8) закреплены и надежно соединены.