# Šlifavimo disko keitimas (žr. B pav.)

Nurodymas: pažeistą šlifavimo diską (16) nedelsdami pakeiskite.

Nuimkite šlifavimo popieriaus lapelį (13) ir tarpinį padą (14). Visiškai išsukite varžtą (15) ir nuimkite šlifavimo diską (16). Uždėkite naują šlifavimo diską (16) ir vėl tvirtai užveržkite varžtą.

Nuoroda: uždėdami šlifavimo diską stebėkite, kad laikiklio dantukai patektų į šlifavimo disko kiaurymes.

Nuoroda: pažeistas šlifavimo disko pagrindas turi būti keičiamas įgaliotose Bosch elektri‌nių įrankių remonto dirbtuvėse.