# Ажарлау тәрелкесін алмастыру (B суретін қараңыз)

Нұсқау: Зақымдалған тегістеу тәрелкесін (16) бірден алмастырыңыз.

Ажарлағыш дискіні (13) және аралық төсемені (14) тартып шығарыңыз. Бұранданы (15) толықтай бұрап шығарыңыз және ажарлау тәрелкесін (16) шығарыңыз. Жаңа ажарлау тәрелкесін (16) орнатып, бұранданы қайтадан мықтап тартыңыз.

Нұсқау: Тегістеу тәрелкесін орнатуда ұстағыш тістері тегістеу тәрелкесінің тесіктеріне кіруін қамтамасыз етіңіз.

Нұсқау: Зақымдалған тегістеу тәрелкесінің ұстағышы, тек Bosch электр құралы үшін өкілетті сервистік қызметі арқылы алмастырылуы керек.