# Wymiana przekładki (zob. rys. A)

Miękki talerz szlifierski (standardowy zakres dostawy) należy zawsze stosować z przekładką (14).

Aby zdjąć przekładkę (14), należy odchylić ją z jednej strony, a następnie pociągnąć, zdejmu‌jąc z talerza szlifierskiego (16).

Przed założeniem nowej przekładki należy oczyścić talerz szlifierski (16) z za‌nie‌czysz‌czeń i kurzu, używając do tego np. pędzelka.

Powierzchnia talerza szlifierskiego (16) wykonana jest z tkaniny do mocowania na rzepy, aby możliwe było szybkie i łatwe założenie przekładki.

Przyłożyć przekładkę (14) do spodniej części talerza szlifierskiego (16) i mocno docisnąć.

Aby zagwarantować optymalne odsysanie pyłu, należy zwrócić uwagę na to, aby otwory w przekładce (14) odpowiadały otworom w talerzu szlifierskim (16).