# Pikendustoru paigaldamine/eemaldamine (vaata jooniseid C−D)

Kasutage pikendustorusid (9) ainult vajadusel: ilma pikendustoruta töötamisel väheneb lihvimiseks vajalik jõukulu märgatavalt.

Suunis: kasutada on lubatud on maksimaalselt 2 pikendustoru.

Lihvpea/haardeosa/pikendustoru vahelise ühenduse lahutamine (vaata joonist C):

- ➊ Avage pingutushoob (8).
- ➋ Avage kinnituskonks (7).
- ➌ Tõmmake seni ühendatud osad üksteisest välja.

Lihvpea/haardeosa/pikendustoru vahelise ühenduse sulgemine (vaata joonist D):

- ➍ Lükake vastavalt soovitud ühendusele lihvpea (10), haardeosa (6) või pikendustorud (9) üksteise sisse.
- ➎ Sulgege kinnituskonks (7).
- ➏ Suruge pingutushooba (8) sedavõrd, et ta on täisnurga all lihvpeaga (10), haardeosaga (6) või pikendustoruga (9).
- ➐ Pingutage ekstsentrikkruvi (20) tugevalt.
- ➑ Sulgege pingutushoob (8).

Kontrollige alati, et kõik ühendusdetailid on kinnituskonksu (7) ja pingutushoovaga (8) fikseeritud ning tugevalt ühendatud.