# Fejl – årsager og afhjælpning

Årsag | Afhjælpning
--- | ---
Elementslibemaskinen kører ikke eller hopper hen over overfladen.
Sugeeffekten er indstillet for højt. | Reducer sugeydelsen, eller sluk den eksterne udsugning efter behov.
Spartelmassen eller underlaget er hårdt. | Reducer sugeydelsen, eller sluk den eksterne udsugning efter behov.
Reducer omdrejningstallet.
Der fjernes for meget materiale.
Omdrejningstallet er indstillet for højt på elementslibemaskinen. | Reducer omdrejningstallet.
Elementslibemaskinens sugeeffekt er indstillet for højt. | Reducer sugeeffekten, eller skift indstilling af den eksterne udsugning.
Spartelmaterialet har for høj andel af fyldstof eller er meget blødt. | Tænd den eksterne udsugning, indstil indstillingshjulet til sugeydelse på trin 6, reducer omdrejningstallet i ekstreme tilfælde.
Slibemidlets kornstørrelse er for grov. | Brug et slibeblad med fin kornstørrelse.
Overfladekvaliteten er ikke optimal.
Slibemidlets kornstørrelse er for grov. | Brug et slibeblad med fin kornstørrelse.
Spartelmaterialets tørretid er ikke blevet overholdt. | Følg angivelserne i de tekniske datablade og producentens anbefalinger.
Sugeeffekten er indstillet for højt. | Reducer sugeydelsen.
Spartelmaterialet har for høj andel af fyldstof eller er meget blødt. | Brug et slibeblad med fin kornstørrelse.
Det kørende el-værktøjet blev sat an mod overfladen (stribedannelse). | Sæt el-værktøjet på, før du tænder det.
Når du arbejder på fladen, skal du altid arbejde med det aftagelige børstesegment.
Der er slibestriber på overfladen.
Den hårde slibeskive blev sat skråt an mod overfladen. | Brug en blød slibeskive med mellempolstringen.
Ved meget blødt spartelmateriale er slibeskiven for hård, eller kornstørrelsen af slibemidlet er for grov. | Brug en blød slibeskive med mellempolstringen.
Vælg et slibemiddel med finere kornstørrelse.
Udsugningsvirkningen er utilstrækkelig.
Støvsugerens udsugningseffekt er for lav. | Forøg støvsugerens sugekraft.
Omdrejningstallet er indstillet for højt på elementslibemaskinen. | Reducer omdrejningstallet.
Den indvendige udsugning på elementslibemaskinen er for lav. | Reducer sugeydelse, eller skift indstilling af den eksterne udsugning.
Spartelmaterialet har for høj andel af fyldstof eller er meget blødt. | Tænd den eksterne udsugning, indstil indstillingshjulet til sugeydelse på trin 6, reducer omdrejningstallet i ekstreme tilfælde.
Støvsugerens hovedfilter er blokeret/tilstoppet. | Rengør ofte filterelementet: Mulighed 1: Indstil sugekraftreguleringen på maksimal sugeydelse. Anbring håndfladen på dyse-, udsugningsslange- eller indsugningsåbningen på støvsugeren i 10 sekunder, indtil den automatiske rengøring starter. Mulighed 2: Rengør filterelementet mekanisk (udsugning). Mulighed 3: Kontrollér filterelementet for skader og tilstopning. Anvend ofte et nyt filterelement.
Der anvendes en fleece-støvpose. | Brug en pose til støvfri bortskaffelse.
Udsugningsslangen er tilstoppet eller bukket. | Fjern tilstopningen, eller afhjælpe bukket.
Støvbeholderen på støvsugeren er fuld. | Tøm støvsugerens støvbeholder.