# Συντήρηση και καθαρισμός

- Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποια‌δήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.

- Να διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερισμού πάντοτε σε καθαρή κατά‌σταση για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και με ασφάλεια.

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από τη Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε κίνδυνος της ασφάλειας.

## Αλλαγή του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης (βλέπε εικόνα I)

Για την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης (18) λύστε τη βίδα του σφιγκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα (25) με ένα κατσαβίδι και σηκώστε τον σφιγκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα (25) μαζί με τον εύκαμπτο σωλήνας σύνδεσης (18). Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα (25). Τραβήξτε έξω στο άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης (18) το εσωτερικό περίβλημα (26) της στερέωσης του εύκαμπτου σωλήνα (27). Κρατήστε το εσωτερικό περίβλημα (26) σταθερά και αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης (18).

Για την τοποθέτηση ενός νέου εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης (18) κρατήστε το εσωτερικό περίβλημα (26) σταθερά και περάστε μέσα τον νέο εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης (18) μέχρι τέρμα. Συναρμολογήστε τον σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα (25) στην άλλη πλευρά του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης (18). Τοποθετήστε την κεφαλή της βίδας έτσι, ώστε να μπορείτε να σφίξετε με ένα κατσαβίδι τον σφιγκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα (25) χωρίς κόπο στην κεφαλή λείανσης (10) με μια ροπή στρέψης περίπου 2 Nm.