# Включение электроинструмента

- Примите во внимание напряжение в сети! Напряжение источника электропитания должно соответствовать напряжению, указанному на фирменной табличке электроинструмента. Электроинструменты на 230 В могут работать также и при напряжении 220 В.

##

При помощи регулятора числа оборотов (2) можно устанавливать необходимое число оборотов даже на работающем инструменте. Более высокие числовые значения означают высокую скорость, меньшие значения – низкую скорость.

Константная электроника поддерживает число оборотов на холостом ходу и под нагрузкой практически на постоянном уровне и обеспечивает равномерную производительность работы.

Электронный плавный запуск ограничивает крутящий момент при включении и увеличивает этим срок службы двигателя.

##

- Убедитесь, что Вы можете приводить в действие выключатель, не отпуская рукоятки.

Для включения электроинструмента передвиньте выключатель (3) вперед так, чтобы на выключателе появилось обозначение «I».

Для выключения электроинструмента передвиньте выключатель (3) назад так, чтобы на выключателе появилось обозначение «0».

##

Шпатлевка/ твердость штукатурки | Стена/ Потолок | внутренний/внешний поток воздуха | Мощность всасывания | Ступень числа оборотов | Зернистость шлифлиста
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Очень мягкая/мягкая | Стена/потолок | ➀ | 6 | 2–4 | от P180
Средней твердости | Стена | ➀ | 6 | 4–6 | от P120
Потолок | ➂ | 1–5 (оптимально: 3)
Очень твердая | Стена/потолок | ➀ на неровной поверхности | 6 | 4–6 | от P100
➂ на ровной поверхности | 1–3