# Kļūmes – cēloņi un novēršana

Iemesls | Novēršana
--- | ---
Reģipša slīpmašīna negriežas vai nevienmērīgi pārvietojas pa virsmu.
Nosūkšanas intensitāte ir pārāk spēcīga. | Samaziniet nosūkšanas jaudu vai nepieciešamības gadījumā pārslēdzieties uz ārējo nosūkšanas sistēmu.
Špaktele vai pamatne ir cieta. | Samaziniet nosūkšanas jaudu vai nepieciešamības gadījumā pārslēdzieties uz ārējo nosūkšanas sistēmu.
Samaziniet griešanās ātrumu.
Tiek noņemta pārāk liela daļa apstrādājamā materiāla.
Reģipša slīpmašīnas griešanās ātrums ir pārāk liels. | Samaziniet griešanās ātrumu.
Reģipša slīpmašīnas nosūkšanas intensitāte ir pārāk spēcīga. | Samaziniet nosūkšanas intensitāti vai pārslēdzieties uz ārējo nosūkšanas sistēmu.
Špaktelei ir augsts pildvielas sastāvs vai tā ir ļoti mīksta. | Ieslēdziet ārējo nosūkšanu, iestatiet nosūkšanas jaudas regulēšanas pirkstratu 6. pozīcijā, un ārkārtējos gadījumos samaziniet griešanās ātrumu.
Slīpēšanas materiāla graudainība ir pārāk raupja. | Izmantojiet smalkākas graudainības slīploksni.
Virsmas kvalitāte nav optimāla.
Slīpēšanas materiāla graudainība ir pārāk raupja. | Izmantojiet smalkākas graudainības slīploksni.
Nav ievērots špakteles žūšanas laiks. | Ievērojiet ražotāja tehnisko datu lapas un norādījumus.
Nosūkšanas intensitāte ir pārāk spēcīga. | Samaziniet nosūkšanas jaudu.
Špaktelei ir augsts pildvielas sastāvs vai tā ir ļoti mīksta. | Izmantojiet smalkākas graudainības slīploksni.
Darbībā esošais elektroinstruments tiek novietots uz virsmas (skrāpējumu veidošanās). | Vispirms novietojiet elektroinstrumentu un tikai pēc tam to ieslēdziet.
Strādājot uz virsmas, vienmēr darbu veikšanas laikā lietojiet noņemamo birstes elementu.
Uz virsmas ir redzami skrāpējumi.
Cietā slīpēšanas pamatne uz virsmas ir novietota slīpi. | Izmantot mīkstu slīpēšanas pamatni ar poraino paliktni.
Ja špaktele ir ļoti mīksta, slīpēšanas pamatne ir pārāk cieta vai slīpēšanas materiāla graudainība ir pārāk raupja. | Izmantot mīkstu slīpēšanas pamatni ar poraino paliktni.
Izvēlieties smalkākas graudainības slīpēšanas materiālu.
Nepietiekama nosūkšanas intensitāte.
Nosūkšanas ierīces jauda ir pārāk zema. | Palieliniet nosūkšanas ierīces darbības jaudu.
Reģipša slīpmašīnas griešanās ātrums ir pārāk liels. | Samaziniet griešanās ātrumu.
Reģipša slīpmašīnas iekšējā nosūkšanas intensitāte ir pārāk zema. | Samaziniet nosūkšanas jaudu vai pārslēdzieties uz ārējo nosūkšanas sistēmu.
Špaktelei ir augsts pildvielas sastāvs vai tā ir ļoti mīksta. | Ieslēdziet ārējo nosūkšanu, iestatiet nosūkšanas jaudas regulēšanas pirkstratu 6. pozīcijā, un ārkārtējos gadījumos samaziniet griešanās ātrumu.
Putekļsūcēja galvenais filtrs ir nobloķēts/nosprostots. | Regulāri iztīriet filtra elementu: 1. iespēja: iestatiet uzsūkšanas spēka regulēšanas sistēmai maksimālo uzsūkšanas jaudu. Ar roku uz 10 sekundēm nosedziet nosūkšanas ierīces sprauslas, nosūkšanas šļūtenes vai nosūkšanas atveri tik ilgi, līdz tiek aktivizēta automātiskā tīrīšana. 2. iespēja: mehāniski iztīriet filtra elementu (nosūkšana). 3. iespēja: pārbaudiet, vai filtra elementam nav bojājumu un nosprostojumu. Regulāri ievietojiet jaunu filtra elementu.
Tiek izmantots vilnas putekļu maisiņš. | Izmantojiet putekļu likvidēšanas maisiņu.
Nosūkšanas šļūtene ir nosprostota vai saliekta. | Likvidējiet nosprostojumu vai locījumu.
Nosūkšanas ierīces putekļu tvertne ir pilna. | Iztukšojiet nosūkšanas ierīces putekļu tvertni.