# Feil – Årsak og løsning

Årsak | Løsning
--- | ---
Gipsplatesliperen går ikke jevnt og humper på overflaten.
Sugevirkningen er for sterk. | Reduser sugeeffekten, eller bytt til utvendig avsug ved behov.
Sparkelmassen eller underlaget er hard(t). | Reduser sugeeffekten, eller bytt til utvendig avsug ved behov.
Reduser turtallet.
For mye materiale fjernes.
Turtallet til gipsplatesliperen er for høyt. | Reduser turtallet.
Sugevirkningen til gipsplatesliperen er for sterk. | Reduser sugevirkningen, eller bytt til utvendig avsug.
Sparkelmassen har for stor fyllstoffandel eller er svært myk. | Slå på det utvendige avsuget, still reguleringshjulet for sugeeffekt på trinn 6, og reduser turtallet i ekstreme tilfeller.
Slipemiddelet er for grovt. | Bruk finere slipepapir.
Overflatekvaliteten er ikke optimal.
Slipemiddelet er for grovt. | Bruk finere slipepapir.
Tørketiden til sparkelmaterialet er ikke overholdt. | Se de tekniske spesifikasjonene og anbefalingene fra produsenten.
Sugevirkningen er for sterk. | Reduser sugeeffekten.
Sparkelmassen har for stor fyllstoffandel eller er svært myk. | Bruk finere slipepapir.
Elektroverktøyet ble satt på overflaten mens det var slått på (det oppstår merker). | Sett elektroverktøyet på underlaget før du slår det på.
Når du arbeider på en flate, må du alltid arbeide med den avtagbare børstedelen.
Det er slipemerker på overflaten.
Den harde slipeskiven ble satt skrått på overflaten. | Bruk myk slipeskive med mellompolstring.
Hvis sparkelmassen er svært myk, er slipeskiven for hard eller slipemiddelet har for høy grovhet. | Bruk myk slipeskive med mellompolstring.
Velg et finere slipemiddel.
Sugevirkningen er utilstrekkelig.
Sugeeffekten er for lav på støvsugeren. | Øk sugeeffekten på støvsugeren.
Turtallet til gipsplatesliperen er for høyt. | Reduser turtallet.
Det innvendige avsuget på gipsplatesliperen er for lavt. | Reduser avsugseffekten, eller skift til utvendig avsug.
Sparkelmassen har for stor fyllstoffandel eller er svært myk. | Slå på det utvendige avsuget, still reguleringshjulet for sugeeffekt på trinn 6, og reduser turtallet i ekstreme tilfeller.
Hovedfilteret til støvsugeren er blokkert/tilstoppet. | Rengjør filterelementet jevnlig: Alternativ 1: Still inn sugekraftreguleringen på maksimal sugeeffekt. Steng dyse-, sugeslange- eller innsugingsåpningen på støvsugeren i 10 sekunder med håndflaten, helt til den automatiske rengjøringen starter. Alternativ 2: Rengjør filterelementet mekanisk (støvsug). Alternativ 3: Kontroller filterelementet for skader og tilstopping. Bytt jevnlig til et nytt filterelement.
En støvpose i fleece brukes. | Bruk en støvpose i papir.
Sugeslangen er blokkert eller bøyd. | Fjern blokkeringen, eller rett ut slangen.
Støvsugerens støvbeholder er full. | Tøm støvbeholderen til støvsugeren.