# 보수 정비 및 유지

- 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

- 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 Bosch 또는 Bosch 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

## 연결 호스 교체하기(그림 I 참조)

연결 호스 (18) 를 제거하려면, 스크류 드라이버를 사용해서 호스 클립 (25) 의 볼트를 풀고, 호스 클립 (25) 을 연결 호스 (18) 와 함께 분리하십시오. 호스 클립 (25) 을 빼내십시오. 연결 호스 (18) 의 다른 끝쪽에서 호스 고정 장치 (27) 의 내부 하우징 (26) 을 당겨 빼내십시오. 내부 하우징 (26) 을 꽉 잡고, 연결 호스 (18) 를 돌려 빼내십시오.

새 연결 호스 (18) 를 끼우려면 내부 하우징 (26) 을 꽉 잡고, 새 연결 호스 (18) 를 끝까지 돌려 끼우십시오. 연결 호스 (18) 의 다른 측면에 호스 클립 (25) 을 조립하십시오. 스크류 드라이버를 사용해서 호스 클립 (25) 을 큰 힘을 들이지 않고 연삭 헤드 (10) 에서 약 2 Nm의 토크로 조일 수 있도록 볼트 헤드를 위치시키십시오.