# Tehnički podaci

Brusilica za suhu gradnju |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Predbiranje broja okretaja |  | ●
Konstantna elektronika |  | ●
Meki start |  | ●
Nazivna primljena snaga | W | 550
Broj okretaja u praznom hodu n₀ | min–1 | 340−910
Promjer brusnog tanjura | mm | 215
Promjer brusnog lista | mm | 225
Kompatibilno usisno crijevo (promjer) | mm | 45
Kompatibilna sapnica usisavača (promjer) | mm | 45/35/32
Duljina kratke izvedbe (bez produžne cijevi) | m | 1,1
Duljina standardne izvedbe (s 1 produžnom cijevi)A) | m | 1,7
Duljina duge izvedbe (s 2 produžnim cijevima) | m | 2,3
Težina prema EPTA‑Procedure 01:2014
Kratka izvedba | kg | 4,1
Standardna izvedba | kg | 4,8
Klasa zaštite |  | /I

A)

  Standardni opseg isporuke

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.