# Underhåll och rengöring

- Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

## Byta ut anslutningsslangen (se bild I)

För att ta bort anslutningsslangen (18) lossar du skruvarna från slangklämman (25) med en skruvmejsel och lyfter av slangklämman (25) med anslutningsslangen (18). Ta av slangklämman (25). I andra änden av anslutningsslangen (18) drar du ut det inre höljet (26) för slangfästet (27). Håll fast det inre höljet (26) och skruva ur anslutningsslangen (18).

För att sätta in en ny anslutningsslang (18) håller du fast det inre höljet (26) och skruvar in den nya anslutningsslangen (18) tills det tar stopp. Montera slangklämman (25) på den andra änden av anslutningsslangen (18). Positionera skruvhuvudet så att du utan problem kan dra åt slangklämman (25) på sliphuvudet (10) med ett vridmoment på ca 2 Nm.