# Pagarinošās caurules ievietošana/izņemšana (skat. attēlus C−D)

Izmantojiet pagarinošo cauruli (9) tikai nepieciešamības gadījumā: strādājot bez pagarinošās caurules, būtiski samazinās slīpēšanai nepieciešamais spēks.

Norāde: drīkst uzstādīt maks. 2 pagarināšanas caurules.

Atvienot savienojumu starp slīpēšanas galvu/rokturi/pagarināšanas cauruli (skat. attēlu C):

- ➊ Atbrīvojiet fiksēšanas sviru (8).
- ➋ Atbrīvojiet fiksācijas āķi (7).
- ➌ Novelciet līdz šim savienotās daļas vienu no otras.

Nostiprināt savienojumu starp slīpēšanas galvu/roktura daļu/pagarināšanas cauruli (skat. attēlu D):

- ➍ Atkarībā no vēlamā savienojuma veida, ievietojiet slīpēšanas galvu (10), roktura daļu (6) vai pagarināšanas cauruli (9) vienu otrā.
- ➎ Aizvērt fiksācijas āķi (7).
- ➏ Nospiediet fiksēšanas sviru (8) tik tālu, līdz tā atrodas pareizā leņķī pret slīpēšanas galvu (10), roktura daļu (6) vai arī pagarinošo cauruli (9).
- ➐ Stingri pieskrūvējiet ekscentra skrūvi (20).
- ➑ Novelciet fiksēšanas sviru (8).

Vienmēr pārbaudiet, vai savienojošās daļas ir nofiksētas un stingri savienotas, izmantojot fiksācijas āķus (7) un fiksēšanas sviru (8).