# Hosszabbítócső behelyezése/kivétele (lásd a C−D ábrát)

A (9) hosszabbítócsöveket csak szükség esetén használja, ha hosszabbítócső nélkül dolgozik, ezzel lényegesen csökkentheti a csiszoláshoz szükséges erőkifejtést.

Megjegyzés: Legfeljebb 2 hosszabbítócsövet szabad használni.

A csiszolófej/markolat/hosszabbítócső közötti kapcsolat szétválasztása (lásd a C ábrát):

- ➊ Nyissa ki a (8) szorító kart.
- ➋ Nyissa ki a (7) biztosító horgot.
- ➌ Húzza szét az eddig összekapcsolt alkatrészeket.

A csiszolófej/markolat/hosszabbítócső közötti kapcsolat összezárása (lásd a D ábrát):

- ➍ A kívánt kapcsolatnak megfelelően tolja egymásba a (10) csiszolófejet, a (6) markolatot, illetve a (9) hosszabítócsövet (hosszabbítócsöveket).
- ➎ Zárja be a (7) biztosító horgot.
- ➏ Nyomja annyira le a (8) szorítókart, hogy az derékszöget zárjon be a (10) csiszolófejjel, a (6) markolattal, illetve a (9) hosszabbítócsővel.
- ➐ Húzza meg szorosra a (20) excentercsavart.
- ➑ Zárja le a (8) szorító kart.

Mindig ellenőrizze, hogy az összekötő alkatrészek a (7) biztosítóhorgokkal és a (8) befogókarokkal szorosan rögzítve vannak-e és szorosan össze vannak-e kötve.