# Støv-/spånudsugning

Støv fra materialer kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktioner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Visse støvtyper er kræftfremkaldende.

- Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
- Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
- Brug altid åndedrætsværn med filterklasse P2.

## Tilslutning af støvudsugning (se billede E)

Vælg en af de to tilslutningsmuligheder afhængigt af den anvendte støvsuger:

- Sæt udsugningsslangen (21) ind i udblæsningsstudsen (5) på grebsdelen (6), og lad den gå i indgreb. Forbind udsugningsslangen (21) med en støvsuger.
- Sæt adapteren (22) ind i udblæsningsstudsen (5), og lad den gå i indgreb. Sæt dysen (23) fra støvsugeren ind i adapteren (22).

Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal opsuges.

Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sundhedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.

Brug støvsugeren GAS 35 L/M AFC eller GAS 55 M AFC til store overflader, da de garanterer den nødvendige kontinuerlige sugeydelse.

Ved arbejde på lodrette flader skal elværktøjet holdes, så udsugningsslangen peger nedad.

## Montering/afmontering af slange-/kabelklemme (se billede F)

Kræng slange-/kabelklemmen (24) over udsugningsslangen (21). Sæt netkablet i kabelnoten på kabel-/kabelklemmen.

Når du skal afmontere, skal du trække slange-/kabelklemmen (24) af udsugningsslangen (21) og trække netkablet ud af slange-/kabelklemmen.