# Erros – Causas e soluções

Causa | Solução
--- | ---
A lixadeira para pré-fabricados não funciona suavemente ou saltita na superfície.
O efeito de aspiração é muito forte. | Reduza a potência de aspiração ou, se necessário, comute para uma aspiração externa.
O material de enchimento ou os substratos são duros. | Reduza a potência de aspiração ou, se necessário, comute para uma aspiração externa.
Reduza o número de rotações.
O desbaste do material a processar é demasiado grande.
O número de rotações da lixadeira para pré-fabricados é demasiado alto. | Reduza o número de rotações.
O efeito de aspiração na lixadeira para pré-fabricados é muito forte. | Reduza efeito de aspiração ou comute para a aspiração externa.
O material de enchimento tem uma alta percentagem de enchimento ou é muito macio. | Ligue a aspiração externa, ajuste a roda da potência de aspiração para o nível 6, reduza em casos extremos o número de rotações.
O grão do abrasivo é muito grosso. | Use um disco de lixar com grão mais fino.
A qualidade da superfície não ficou ótima.
O grão do abrasivo é muito grosso. | Use um disco de lixar com grão mais fino.
Não foram cumpridos os tempos de secagem do material de enchimento. | Observe as folhas de dados técnicos e recomendações do fabricante.
O efeito de aspiração é muito forte. | Reduza a potência de aspiração.
O material de enchimento tem uma alta percentagem de enchimento ou é muito macio. | Use um disco de lixar com grão mais fino.
A ferramenta elétrica foi colocada sobre a superfície a funcionar (formação de estrias). | Coloque a ferramenta elétrica a funcionar somente depois de a assentar na superfície.
Se trabalhar numa superfície, trabalhe sempre com o segmento de escova amovível.
Existem estrias de lixamento na superfície.
O prato de lixar duro foi encostado inclinado na superfície. | Utilizar um prato de lixar macio com estofo intermédio.
No caso de um material de enchimento muito macio, o prato de lixar é muito duro ou a grão do abrasivo muito grosso. | Utilizar um prato de lixar macio com estofo intermédio.
Selecione um grão do abrasivo mais fino.
O efeito de aspiração é insuficiente.
A potência de aspiração no aspirador é muito reduzida. | Aumente a força de aspiração no aspirador.
O número de rotações da lixadeira para pré-fabricados é demasiado alto. | Reduza o número de rotações.
A aspiração interna na lixadeira para pré-fabricados é muito reduzida. | Reduza a potência de aspiração ou comute para a aspiração externa.
O material de enchimento tem uma alta percentagem de enchimento ou é muito macio. | Ligue a aspiração externa, ajuste a roda da potência de aspiração para o nível 6, reduza em casos extremos o número de rotações.
O filtro principal do aspirador está bloqueado/entupido. | Limpe regularmente o elemento filtrante: Possibilidade 1: ajuste a regulação da força de aspiração para a potência de aspiração máxima. Feche 10 segundos com a palma da mão a abertura do bocal, da mangueira ou da aspiração no aspirador até que comece a limpeza automática. Possibilidade 2: limpe o elemento filtrante mecanicamente (aspiração). Possibilidade 3: verifique se o elemento filtrante está danificado ou entupido. Use regularmente um elemento filtrante novo.
É usado um saco do pó de material não tecido. | Use um saco do pó descartável.
A mangueira de aspiração está entupida ou dobrada. | Elimine o entupimento ou a dobra.
O reservatório de pó do aspirador está cheio. | Esvazie o reservatório de pó do aspirador.