# Lietošanas sākšana

- Pievadiet elektroinstrumentam pareizu spriegumu! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes. Elektroinstrumenti, kas paredzēti 230 V spriegumam, var darboties arī no 220 V elektrotīkla.

##

Griešanās ātruma regulēšanas pirkstrats (2) ļauj jums veikt nepieciešamā griešanās ātruma priekšatlasi arī darbības laikā. Lielāki skaitļi norāda uz lielu griešanās ātrumu, savukārt mazi skaitļi norāda uz mazu griešanās ātrumu.

Elektroniskais gaitas stabilizators dod iespēju uzturēt gandrīz nemainīgu darbvārpstas griešanās ātrumu, slo‌dzei mainoties no brīvgaitas līdz maksimālajai vērtībai, kas ļauj stabilizēt apstrādes režīmu.

Instrumenta ieskrējiena laikā tā griezes mo‌ments tiek elektroniski ierobežots, šādi pa‌lie‌li‌not dzinēja kalpošanas laiku.

##

- Pārliecinieties, ka varat darbināt ieslēdzēju, neatlaižot rokturi.

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, pabīdiet ieslēdzēju (3) uz priekšu, līdz uz tā kļūst redzams apzīmējums „I“ (ieslēgts).

Lai izslēgtu elektroinstrumentu, pabīdiet ieslēdzēju (3) uz aizmuguri, līdz uz tā kļūst redzams apzīmējums „0“ (izslēgts).

##

Špaktelis/ ģipša kārta | Siena/ Griesti | Iekšējā/ārējā gaisa plūsma | Nosūkšanas jauda | Griešanās ātruma pakāpe | Graudainība Slīploksne
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Sākumā mīksta/mīksta | Sienas/griesti | ➀ | 6 | 2–4 | no P180
Vidēji cieta | Siena | ➀ | 6 | 4–6 | no P120
Griesti | ➂ | 1–5 (optimāls: 3)
Vispirms cieta | Sienas/griesti | ➀ nelīdzenas virsmas gadījumā | 6 | 4–6 | no P100
➂ līdzenas virsmas gadījumā | 1–3