# Substituir prato de lixar (ver figura B)

Nota: substitua de imediato um prato de lixar (16) danificado.

Retire o disco de lixar (13) e o estofo intermédio (14). Desenrosque totalmente o parafuso (15) e retire o prato de lixar (16). Coloque o novo prato de lixar (16) e aperte novamente o parafuso.

Nota: ao colocar o prato de lixar, certifique-se de que os dentes do arrastador encaixam nos entalhes do prato de lixar.

Nota: um suporte do prato de lixar danificado só pode ser substituído por um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch.