# Вибір опорної шліфувальної тарілки

Комплект м’яких опорних шліфувальних тарілокA) (2 608 000 766) | Для універсального використання на пласких і опуклих поверхнях Комплект складається з м’якої опорної шліфувальної тарілки та амортизуючої прокладки (2 608 000 765). Опорну шліфувальну тарілку можна використовувати лише з амортизуючою прокладкою.
Опорна шліфувальна тарілка середньої твердості (2 608 000 764) | висока швидкість видалення, ідеально підходить для твердої штукатурки та видалення старої фарби зі стін для використання на рівних поверхнях Оптимальна система всмоктування полегшує роботу при використанні пилосмока.

A)

  Стандартний комплект поставки