# Tehnični podatki

Brusilnik za suho gradnjo |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Izbira števila vrtljajev |  | ●
Sistem za ohranjanje konstantnega števila vrtljajev |  | ●
Mehak zagon |  | ●
Nazivna moč | W | 550
Število vrtljajev v prostem teku n₀ | min–1 | 340−910
Premer brusilne plošče | mm | 215
Premer brusilnega lista | mm | 225
Združljiva cev za odsesavanje (premer) | mm | 45
Združljiva šoba sesalnika za prah (premer) | mm | 45/35/32
Dolžina kratke različice (brez podaljševalne cevi) | m | 1,1
Dolžina standardne različice (z 1 podaljševalno cevjo)A) | m | 1,7
Dolžina dolge različice (z 2 podaljševalnima cevema) | m | 2,3
Teža po EPTA-Procedure 01:2014
Kratka različica | kg | 4,1
Standardna različica | kg | 4,8
Razred zaščite |  | /I

A)

  Standardni obseg dobave

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.